视频切换指令 DWIN_7A 
 
 EX: 发送 DWIN_7A (1,0,0);(即AA 7A 01 00 00 CC 33 C3 3C )
 	   接收 无 
 其中01 -工作模式Work_Mode,0x00=HMI 0x01=Video
     00 -视频制式Video_Mode,0x00=PAL 0x01=NTSC
     00 -信号输入Video_CH,0x00=CVBS接口输入视频信号 0x01=S端子输入视频信号
     切换为PAL制式,CVBS接口输入视频信号,此时只能显示视频,无任何其他终端功能
--------------------------------------------------------------------------*/
extern void DWIN_7A (u8 Work_Mode,u8 Video_Mode,u8 Video_CH);